附件2：

发光字采购需求

发光字材质要求：2.0mm铝板激光切割、冲孔，颜色氟碳漆烤漆，内嵌LED光源，户外配备防水变压器。发光字规格尺寸为1.5m\*1.5m\* 14个字。

格栅要求：镀锌方管焊接钢结构支架，铝扣板格栅，颜色要求为银色。

所有尺寸应以实际测量为主，具体要求如有疑问，请于工作时间（8:00-17:00）致电宣传部询问。

供货要求：需在合同签订后5个工作日内，完成测量及实地考察，15日内完成安装。

结款要求：制作安装完成后，经甲方验收合格，乙方需提供增值税普通发票，甲方90日内付清所有款项。

预算金额：4.3万元

联系电话：58628868 58628805

宣传部

2022年9月23日