附件2：

**消防维保需求**

我院2号病房楼面积约8666平方米，层数8层，高度约32米；3、4、6层正在装修改造，需修复报警系统，具体内容见下表。现场勘踏联系电话：58628851 15054160366

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 3、4、6层报警系统更换 |  |  |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器:吸顶感烟 | 个 | 30 |
| 2 | 030904003001 | 按钮:壁装消火栓报警按钮 | 个 | 9 |
| 3 | 030904003002 | 按钮:挂装手动报警按钮 | 个 | 6 |
| 4 | 030904005001 | 声光报警器:壁装声光报警按钮 | 个 | 6 |
| 5 | 030904007001 | 吸顶消防广播 | 个 | 3 |
| 6 | 030904008001 | 模块(模块箱）:输入模块 | 个 | 6 |
| 7 | 030904008002 | 模块(模块箱）:输入输出模块 | 个 | 12 |
| 8 | 030904008003 | 模块(模块箱）:隔离器 | 个 | 3 |
| 9 | 030905001002 | 自动报警系统调试:报警线路故障排查 | 系统 | 1 |
| 10 | 030411004001 | 配线:消防线损坏线路更换 | m | 120 |
| 11 | 030411001001 | 配管DN20金属软管 | m | 49.5 |
| 12 | 030905003001 | 排烟阀报警点位调试 | 个 | 6 |
|  |  | 其它楼层:消防报警线路排查消防广播线路排查、预留线路 |  |  |

 安全保卫部

2023年2月17日